**柳州市工人医院鱼峰院区配电房前箱变雨棚安装**

**采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院鱼峰院区配电房前箱变雨棚安装采购。

**二、项目概况**

 我院鱼峰山院区4号箱变、7号箱变需进行日常维护及停电倒闸操作，下雨天操作存在安全隐患，拟将箱变高压操作区原老旧泡沫夹心彩钢板拆除并新装126㎡钢结构彩瓦雨棚。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：原老旧泡沫夹心彩钢板拆除并新装126㎡钢结构彩瓦雨棚，明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 2MM厚彩光板 | 2MM厚彩光板，含人工材料 | 126 | m² |  |
| 2 | 镀锌角钢及方通 | 镀锌角钢及方通，含人工材料 | 120 | m² |  |
| 3 | 原彩钢瓦拆除 | 含人工拆除及垃圾外运 | 80 | m² |  |

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、本项目为一次性采购，签订合同后，7天内完成所有供货、安装；

2、结算方式：供货安装完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。