**柳州市工人医院总院、鱼峰院区食堂厨具设备维修服务项目需求**

1. **项目名称**

柳州市工人医院总院、鱼峰院区食堂厨具设备维修服务项目

1. **项目概况**

我院总院、鱼峰院区食堂的厨具质保期已过，需请一个专业的厨具设备维修服务公司负责总院、鱼峰院区食堂厨具维修事项，保证食堂厨具设备正常运行，保障食堂的正常运行，更好的为职工和患者提供餐饮服务。

1. **资质要求**
2. 公司资质要求需具有厨具设备经营管理资质。（营业执照或经营许可证和各种设备维修证件等相关材料支撑，项目内容范围必须包括厨具经营和管理、证照必须在有效期内）
3. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
4. 有维修输出经验和成功案例。
5. 本项目不接受联合体投标、分包及转包。
6. **工作范围要求**

1、按医院要求负责总院食堂、鱼峰食堂厨具设备的维护。

2、负责上门维修。

3、响应时间要在4小时以内，维修完成时间要在12个小时以内（除了紧急维修和购买配件以外）；

4、负责总院食堂、鱼峰食堂厨具设备的维护和保养。

1. **维修服务要求**

1.提供优秀的维修方案，优秀的维修管理团队及稳定的工作人员，避免出现大的人员变动，有应急的维修流程，有相对应的维修配件存储；根据医院及食堂要求维修管理做到井然有序、流程规范、维修安全管理有保障，保障医院食堂厨具设备正常运行。

2.提供维修师傅及紧急联系人员的联系方式，确保报修时有人接单，服务态度好。

3.应急维修预案。制订厨房设施设备突发故障等各项突发事件应急预案并对相关人员进行业务培训。

1. **食堂厨具设备清单**

详见附件。

1. **报价要求和结算方式**
2. 根据附件常用维修配件清单进行报价，报价应包含维修配件费用，人工费、安装费、调试费、包装费、运输费、开票税金等所有费用的价格。
3. 结算方式：按季度以实际量进行结算
4. **合同年限要求**

1.**合同期3年，**合同实行一年一签。每年进行满意度考核，考核合格续签合同，考核不合格则终止合同。

1. **务商遴选方式**

对服务商的服务质量、及时性及价格进行综合评价，遴选1家总院、鱼峰院区食堂厨具设备维修服务商。

1. **现场踏勘要求**

各投标人可按采购单位统一组织安排，到柳州市工人医院总院、鱼峰院区进行实地勘察（逾期不到不再单独组织踏勘）对现场进行了解。因中标人勘察有误造成无法按采购单位要求实施的将被拒绝验收，引起的一切后果，均由中标人承担全部赔付责任。踏勘时间另行通知，联系人黄龙查：18377211376。

承办科室 ：总务科 使用科室：后勤社会化服务管理办公室

经办人： 经办人：

科主任： 科主任：

日期：2023年 月 日 日期： 2023年 月 日

附件：常用维修配件清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货品名称** | **选配件、专用耗材** | **品牌（原厂配件）** | **单位** | **报价** |
| 1 | 电磁/燃气单头大锅灶 | 线盘 | 美的 | 套 |  |
| 微晶板 | 美的 | 块 |  |
| 阀门开关 | 美的/晶火 | 组 |  |
| 摇摆龙头 | 美的/晶火 | 套 |  |
| 风扇组件 | 美的 | 套 |  |
| 感应探头 | 美的 | 组 |  |
| 程序控制板 | 美的 | 块 |  |
| 200ATGBT | 美的 | 块 |  |
| 燃气炉熄火保护装置 | 裕晨 | 组 |  |
| 燃气炉电子点火开关 | 裕晨 | 套 |  |
| 燃气炉炉头+炉圈 | 裕晨 | 套 |  |
| 燃气炉点火针 | 裕晨 | 套 |  |
| 节能炉头节能片 | 裕晨 | 套（12片） |  |
| 燃气炉风机 | 裕晨 | 台 |  |
| 2 | 24盘蒸饭车 | 发热管 | 美厨 | 根 |  |
| 浮 球 | 美厨 | 套 |  |
| 感应头 | 美厨 | 根 |  |
| 开关 | 美厨 | 个 |  |
| 3 | 四门冰箱 | 门铰 | 美的 | 套 |  |
| 门胶条 | 美的 | 根 |  |
| 卡扣 | 美的 | 套 |  |
| 开关 | 美的 | 套 |  |
| 压缩机 | 美的 | 台（换新保二年） |  |
| 铜管 | 美的 | 组（换新保二年） |  |
| 4 | 低噪音抽油烟机 | 皮带 | 德通 | 根 |  |
| 电机11KW | 德通 | 台 |  |
| 电机7.5KW | 德通 | 台 |  |
| 电机5.5KW | 德通 | 台 |  |
| 控制箱11KW | 德通 | 台 |  |
| 控制箱7.5KW | 德通 | 台 |  |
| 控制箱5.5KW | 德通 | 台 |  |
| 5 | 绞切肉机/搅拌机/和面机 | 开关 | 永强 | 个 |  |
| 轴条 | 永强 | 个 |  |
| 刀组 | 永强 | 不锈钢刀组 |  |
| 电机 | 永强 | 换新保一年 |  |
| 电容 | 永强 | 块 |  |
| 6 | 洗碗机（洗、烘一体机） | 加热管 | 昭和 | 根 |  |
| 分配器 | 昭和 | 台 |  |
| 蠕动泵+管 | 昭和 | 套 |  |
| 感应探头 | 昭和 | 套 |  |
| 水箱除垢服务 | 昭和 | 次 |  |
| 电脑控制版按键 | 昭和 | 台 |  |
| 7 | 洗碗机传送线 | 电路控制版（可调速） | 昭和 | 套 |  |
| 8 | 星盆水池类 | 锌加长水龙头 | 晶火 | 根 |  |
| 立式单冷水龙头 | 晶火 | 根 |  |
| 冷热水龙头 | 晶火 | 根 |  |
| 软水管（1米） | 晶火 | 根 |  |
| 下水器 | 晶火 | 套 |  |
| 9 | 开水器 | 发热管 | 永强 | 根 |  |
| 感应针 | 永强 | 根 |  |
| 温度器 | 永强 | 套 |  |
| 水龙头 | 永强 | 个 |  |
| 10 | 热风循环 双门消毒柜 | 温控器 | 康宝 | 组 |  |
| 开关 | 康宝 | 个 |  |
| 散热风机 | 康宝 | 个 |  |
| 发热管 | 康宝 | 根 |  |
| 温控电路版 | 康宝 | 个 |  |
| 门胶条 | 康宝 | 根 |  |
| 11 | 三层推车 | 轮 子 | 晶火 | 个 |  |
| 12 | 手推车 | 轮 子 | 晶火 | 个 |  |
| 13 | 送餐车 | 轮 子 | 晶火 | 个 |  |
| 14 | 洗地水枪 | 喷头 | 龙旗 | 套 |  |
| 水管（10米） | 龙旗 | 根 |  |
| 15 | 保温台 | 发热管 | 晶火 | 根 |  |
| 下水阀 | 晶火 | 个 |  |
| 温控开关 | 晶火 | 个 |  |
| 16 | 新风机 | 变频器 | 德通 | 个 |  |
| 水箱浮球 | 德通 | 套 |  |
| 17 | 煮粉炉 | 发热盘 | 新利得 | 根 |  |
| 水龙头 | 新利得 | 套 |  |
| 单价合计（元）： | | | | |  |