**柳州市工人医院西院空中花园更换防腐木地板采购需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院西院空中花园更换防腐木地板项目。

**二、项目概况**

项目为柳州市工人医院西院空中花园更换防腐木地板，项目位于柳州市工人医院西院门诊楼五楼空中花园，包含设备设施采购及安装。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

柳州市工人医院西院空中花园更换防腐木地板项目，主要为西院门诊楼五楼空中花园原有老旧防腐木地面拆除，并新采购安装防腐木地面。

主要设备清单表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 防腐木龙骨 | 52.4 | m² | 含人工安装轮毂30-40厘米可调节 用美固钉 固定地面 |
| 2 | 防腐木 | 52.4 | m² | 含人工，材料，包边及辅材 1.安装地板 地板与地板之间1-2毫米缝隙以免热胀冷缩 2.油漆 固定好地板后刷2-3遍木油漆 |
| 3 | 建筑垃圾外运 | 1 | 车 | 装车清运至指定垃圾回收站 |
| 4 | 拆除旧防腐木地板 | 52.4 | m² | 人工拆除原防腐木并打包 |
| 5 | 建筑材料及垃圾二次搬运 | 200 | 包 | 人工5楼面搬运至电梯并装车 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有设备的采购及安装；

2.要求所有设备材料质量保证期至少2年；

3.主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置；

5.安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，10天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

总务科

2023年11月21日