**柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼3楼采购安装水电设备采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼3楼采购安装水电设备项目。

**二、项目概况**

 项目为柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼3楼采购安装水电设备，项目位于柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼3楼，包含设备设施采购及安装。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

柳州市工人医院鱼峰山院区6号楼3楼采购安装水电设备，主要为鱼峰山院区6号楼3楼采购安装电缆、灯具、给排水管、洗漱盆等，主要项目见清单表。

主要设备清单表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **计量单位** | **配置要求及主要技术参数功能** |
| 1 | 四线槽 | 1070 | 米 | 1.旧线槽拆除2.四线槽更换  |
| 2 | 阻燃铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-4mm2 | 2600 | 米 | 1.旧线拆除2.线更换  |
| 3 | 阻燃铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2 | 1500 | 米 | 1.旧线拆除2.线更换  |
| 4 | T8灯管（28W长1.2m） | 68 | 套 | 1.旧灯拆除2.灯更换  |
| 5 | 开关（1-3开)  | 45 | 套 | 1.旧灯拆除2.灯更换  |
| 6 | 二、三极（10A五孔插座) | 123 | 套 | 1.旧开关拆除2.开关更换  |
| 7 | PPR20管 | 12 | 米 | 1.旧管拆除2.管更换  |
| 8 | 排水管（50管） | 7 | 米 | 1.旧排水管拆除 2.排水管更换  |
| 9 | 普通单冷水龙头（洗手盆） | 6 | 套 | 1.旧水龙头拆除2.水龙头更换  |
| 10 | 螺纹阀门（冷水主管、热水主管） | 5 | 个 | 1.旧阀门拆除2.阀门更换  |
| 11 | 陶瓷立式洗脸盆 | 3 | 套 | 1.破损洗脸盆拆除2.洗脸盆更换  |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有设备的采购及安装、现场垃圾清运；

2.要求所有设备材料质量保证期至少2年；

3.主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置；

5.安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，10天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

 总务科

 2024年2月4日