**柳州市工人医院总院地下停车场调整增加新能源停车位划线采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院总院地下停车场调整增加新能源停车位划线项目。

**二、项目概况**

 项目为柳州市工人医院总院地下停车场调整增加新能源停车位划线，项目位于柳州市工人医院总院地下室负一层，包含设备设施采购及地坪漆划线。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

柳州市工人医院总院地下停车场调整增加新能源停车位划线项目，主要为计划采用环氧地坪漆处理调整A2、A3、B1、B2、C2、C3、D1、D2区部分标准车位改为多个小型新能源车位，并合理使用空余地面增加部分小型车位，调整后新增小型新能源车位92个，减少标准车位30个，并新采购安装橡胶限位器。

主要项目清单表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 环氧地坪漆 | 375 | m² | 含人工材料，地面清理 |
| 2 | 车位划线 | 664 | m | 含人工材料，划线辅材 |
| 3 | 橡胶车轮限位器 | 83 | 副 | 含人工材料 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有设备的采购及安装，地坪漆划线修补及新划停车线；

2.要求所有设备材料质量保证期至少2年；

3.主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置；

5.安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

 总务科

 2024年3月27日