工人医院西院排污泵采购及安装需求

一、项目名称

工人医院西院排污泵采购及安装

二、项目概况

项目为柳州市工人医院西院采购4台切碎式排污泵，改造2处集水井。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）。

四、项目内容

主要项目内容清单：

（标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、项目要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 排污泵 | ▲搅拌型，流量16m³/h，扬程22m，功率4kW， | 台 | 4 |
| 2 | 集水井清淤 | 清除集水井的淤泥及杂物，厂家必须考虑所有存在的风险。 | 项 | 1 |
| 3 | 设备拆除、安装调试 | 设备的拆除及安装，厂家需考虑并解决安装空间限制、连接管道法兰螺栓锈蚀等因素的影响。 | 项 | 1 |

注：以上内容包含运输、拆除、搬运、安装调试、质保和所有税费等所有费用。

1. 资质要求
2. 提供产品样本的检测报告；
3. 提供制造商的营业执照；
4. 提供投标人和制造商的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书；
5. 提供投标人的“守合同重信用”证书。
6. 招标要求

1.应标方负责项目所有设备的采购及安装。

2.要求所有设备材料质量保证期至少1年。

3.主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。

4.应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。

5.安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。

6.主要设备材料提供检验报告跟合格证。

七、合同工期及报价方式

1.签订合同后，20天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科

2024年5月22日