**柳州市工人医院鱼峰山院区急诊科120救护车遮阳棚**

**采购安装项目需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院鱼峰山院区急诊科120救护车遮阳棚采购安装项目。

**二、项目概况**

项目为柳州市工人医院鱼峰山院区急诊科120救护车遮阳棚采购安装项目位于柳州市工人医院鱼峰山院区急诊科门前，包含雨棚顶板、雨棚钢架以及水槽的安装。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

主要清单表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程项目** | **规格** | **数量** | **单位** |
| 1 | 遮阳棚板（耐力板） | 防晒隔热性能好，2mm厚 | 155 | ㎡ |
| 2 | 遮阳棚钢架 | 立柱直径165mm\*3m厚镀锌热管  龙门架60mm\*60mm\*2mm镀锌热管  花格25mm\*12mm镀锌热管  梁架100mm\*50mm\*2mm厚镀锌热管  檺条60mm\*40mm\*2mm厚镀锌热管  压边30mm\*1mm铝条 | 155 | ㎡ |
| 3 | 遮阳棚水槽 | 160\*150\*240\*1灰色不锈钢水槽 | 20 | m |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有设备的采购及安装；

2.要求所有设备材料质量保证期至少2年；

3.主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置；

5.安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

总务科

2024年6月7日