**鱼峰山院区5号楼1楼供应室搬迁改造工程项目需求**

**一、项目名称**

鱼峰山院区5号楼1楼供应室搬迁改造工程。

**二、项目概况**

项目为鱼峰山院区5号楼1楼供应室搬迁改造工程，本工程施工总面积约为87.96㎡，项目位于柳州市工人医院鱼峰山院区5号楼1楼，该工程主要包含：拆除工程：砖砌体拆除、铲除墙面腻子、铝扣板吊顶拆除、埃特板吊顶拆除、铝合金窗拆除、木饰面及软包背景墙拆除、污车区地胶拆除、洗手台拆除等；装修工程：多孔砖墙砌筑、污车区和清洗池混凝土垫层、清洗池墙面和地面防水、轻钢龙骨石膏板隔墙、污车间和清洗池地面地砖和墙砖、洁净区和污车区铝扣板吊顶、无菌室净化板吊顶、墙面腻子、门窗工程等；水电工程：室内电箱、电线、灯具等。**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格，▲**参与单位需具装饰装修工程相关资质**；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

▲**6、参与单位应按院方要求，进行现场踏勘；**

▲**7、标书中应注明该单位相关业绩**；

**四、项目内容**

鱼峰山院区5号楼1楼供应室搬迁改造工程，包含该工程项目的所有专业（拆改、装饰、水电、给排水等），施工内容包含：拆除工程：砖砌体拆除、铲除墙面腻子、铝扣板吊顶拆除、埃特板吊顶拆除、铝合金窗拆除、木饰面及软包背景墙拆除、污车区地胶拆除、洗手台拆除等；装修工程：多孔砖墙砌筑、污车区和清洗池混凝土垫层、清洗池墙面和地面防水、轻钢龙骨石膏板隔墙、污车间和清洗池地面地砖和墙砖、洁净区和污车区铝扣板吊顶、无菌室净化板吊顶、墙面腻子、门窗工程等；水电工程：室内电箱、电线、灯具等。具体施工内容见：**设计施工图、工程量清单**。

**五、招标要求**

1、应标方负责项目所有工程内容的安装及施工。

▲**2、维保期至少2年**。

3、施工过程中不得影响医院正常运行。

4、装修风格与院区风格统一，工程主要材料需提前准备样板供院方选择，经院方选定后方能进行订货施工。

5、工程现场施工必须符合建筑消防安全规范要求。

6、施工过程中应标单位需安排专业工程师进行现场施工管理工作。

**六、合同工期及报价方式**

▲**1、签订合同后，25天内完成所有工程内容施工**；

2、投标单位必须提供工程量清单预算报价，项目竣工后按实际完成工程量进行结算。

柳州市工人医院总务科

2024年8月19日