**柳州市工人医院2025年度后勤物资（计算机设备零配件类）项目采购需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院2025年度后勤物资（计算机设备零配件类）项目采购

**二、项目概况**

应我院各科室需求，拟进行计算机设备零配件类年度采购，遴选1家年度供应商。

**三、供应商资质条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

5、投标人须在柳州市本地设有办事处。

1. **采购内容，具体物资采购参数如下：**

采购内容：详见附件1：柳州市工人医院2025年度后勤物资（计算机设备零配件类）采购需求清单

备注：报名参加该项目的供应商如需了解项目需求情况，请与总务科联系，联系电话：0772-3806175林女士。

**五、报价要求**

1.本项目不接受联合体报价；

2.该项目实行单价进行报价，报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按报价清单模板（详见附件2）要求填写应标品牌、规格、偏离情况、报价、质保期等内容。

4、合同期内如出现中标产品停产情况，供应商需按中标价提供对应停产产品的升级款或同品牌不低于对应配置的型号产品。

**六、物资属性及相关要求**

1. 交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。
2. 供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。
3. 供应商积极响应，接到任务后2个工作日要求送货（量不认大小）。
4. 突发特殊情况下（如采购人有紧急检查），中标人需在12小时内完成采购人的采购任务。

**七、、合同期及结算方式**

1. 合同期限为：1年
2. 结算方式：按实际采购量结算，每季度结算一次。

**八、供应商遴选方式**

1. 本项目对投标人应标的品牌型号、参数偏离情况、质保期、价格及服务及时性进行综合评价，遴选1家供应商。

**九、送货方式**

本项目医院不提供存储仓库（医院只备用少量常用和应急用品），其余均由供应商配送到科室

信息科：

总务科经办人：

总务科主任：

2024年10月12日

附件1：柳州市工人医院2025年度后勤物资（计算机设备零配件等）采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **参考品牌** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **备注** |
| 1 | CD-R光盘 | 飞利浦 | 52速、700MB、50片装 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | DVD16X-R光盘 | 飞利浦 | 16速、4.7GB、10片装 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | DVD-R光盘 | 三菱 | DVD-R DL 8.5GB | 1 | 个 |  |  |
| 4 | LED屏电源 | / | 常规 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 5 | LED屏模组 | / | P2/P2.5/P4/P5/P10 | 1 | 块 |  | 量大 |
| 6 | PDA充电口1 | 原装 | 联新Nr510充电口 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 7 | PDA充电口2 | 原装 | 识凌BN-HH-G04S-HE充电口 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 8 | PDA充电口3 | 原装 | 识凌BN-HH-G03SZ充电口 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 9 | PDA充电口4 | 原装 | 成为C90充电口 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 10 | PDA充电口5 | 原装 | 识凌BN-HH-G04E-NB充电口 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 11 | PDA充电口6 | 原装 | 海康威视DS-MDT201充电口 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 12 | PDA充电口7 | 原装 | 盈达聚力iData T1HC充电口 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 13 | PDA电池1 | 原装 | 联新Nr510电池 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 14 | PDA电池2 | 原装 | 识凌BN-HH-G04S-HE电池 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 15 | PDA电池3 | 原装 | 识凌BN-HH-G03SZ电池 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 16 | PDA电池4 | 原装 | 成为C90电池 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 17 | PDA电池5 | 原装 | 识凌BN-HH-G04E-NB电池 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 18 | PDA电池6 | 原装 | 海康威视DS-MDT201电池 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 19 | PDA电池7 | 原装 | 盈达聚力iData T1HC电池 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 20 | PDA屏幕1 | 原装 | 联新Nr510屏幕 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 21 | PDA屏幕2 | 原装 | 识凌BN-HH-G04S-HE屏幕 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 22 | PDA屏幕3 | 原装 | 识凌BN-HH-G03SZ屏幕 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 23 | PDA屏幕4 | 原装 | 成为C90屏幕 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 24 | PDA屏幕5 | 原装 | 识凌BN-HH-G04E-NB屏幕 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 25 | PDA屏幕6 | 原装 | 海康威视DS-MDT201屏幕 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 26 | PDA屏幕7 | 原装 | 盈达聚力iData T1HC屏幕 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 27 | PDA扫描头1 | 原装 | 联新Nr510扫描头 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 28 | PDA扫描头2 | 原装 | 识凌BN-HH-G04S-HE扫描头 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 29 | PDA扫描头3 | 原装 | 识凌BN-HH-G03SZ扫描头 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 30 | PDA扫描头4 | 原装 | 成为C90扫描头 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 31 | PDA扫描头5 | 原装 | 识凌BN-HH-G04E-NB扫描头 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 32 | PDA扫描头6 | 原装 | 海康威视DS-MDT201扫描头 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 33 | PDA扫描头7 | 原装 | 盈达聚力iData T1HC扫描头 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 34 | PDA实体按键1 | 原装 | 联新Nr510实体按键 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 35 | PDA实体按键2 | 原装 | 识凌BN-HH-G04S-HE实体按键 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 36 | PDA实体按键3 | 原装 | 识凌BN-HH-G03SZ实体按键 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 37 | PDA实体按键4 | 原装 | 成为C90实体按键 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 38 | PDA实体按键5 | 原装 | 识凌BN-HH-G04E-NB实体按键 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 39 | PDA实体按键6 | 原装 | 海康威视DS-MDT201实体按键 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 40 | PDA实体按键7 | 原装 | 盈达聚力iData T1HC实体按键 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 41 | PDA外壳1 | 原装 | 联新Nr510外壳 | 1 | 台 |  |  |
| 42 | PDA外壳2 | 原装 | 识凌BN-HH-G04S-HE外壳 | 1 | 台 |  |  |
| 43 | PDA外壳3 | 原装 | 成为C90外壳 | 1 | 台 |  |  |
| 44 | PDA主板1 | 原装 | 联新Nr510主板 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 45 | PDA主板2 | 原装 | 识凌BN-HH-G04S-HE主板 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 46 | PDA主板3 | 原装 | 识凌BN-HH-G03SZ主板 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 47 | PDA主板4 | 原装 | 成为C90主板 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 48 | PDA主板5 | 原装 | 识凌BN-HH-G04E-NB主板 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 49 | PDA主板6 | 原装 | 海康威视DS-MDT201主板 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 50 | PDA主板7 | 原装 | 盈达聚力iData T1HC主板 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 51 | type-c扩展坞 | 绿联 | 5合1（USB3.0\*3+HDMI+PD） | 1 | 个 |  |  |
| 52 | U盘1 | 金士顿 | 32GB,接口类型：USB3.0，数据传输率： 读出：100MB/s | 1 | 个 |  |  |
| 53 | U盘2 | 金士顿 | 64GB,接口类型：USB3.0，数据传输率： 读出：100MB/s | 1 | 个 |  | 量大 |
| 54 | U盘3 | 金士顿 | 128GB,接口类型：USB3.0，数据传输率： 读出：100MB/s | 1 | 个 |  | 量大 |
| 55 | U盘3 | 金士顿 | 256GB,接口类型：USB3.0，数据传输率： 读出：100MB/s | 1 | 个 |  |  |
| 56 | 笔记本内存条1 | 金士顿、三星、威刚 | DDR3内存条8G | 1 | 条 |  | 量大 |
| 57 | 笔记本内存条2 | 金士顿、三星、威刚 | DDR4笔记本内存条8G/ 2666 | 1 | 条 |  | 量大 |
| 58 | 笔记本内存条3 | 金士顿、三星、威刚 | 笔记本 16G 3200 DDR4 | 1 | 套 |  |  |
| 59 | 采集卡1 | 北京嘉恒 | OK-MC10A-E采集卡 | 1 | 张 |  |  |
| 60 | 采集卡2 | 深圳中安视讯 | sv2000e | 1 | 张 |  |  |
| 61 | 采集卡3 | 深圳中安视讯 | 高清采集卡/HDMI | 1 | 张 |  |  |
| 62 | 采集卡4 | 天创恒达UB530 | 最大录制分辨率：1920\*1080P 60帧/秒，接口：USB3.0，DVI，HDMI，SDI，S端子，兼容SDK开发 | 1 | 张 |  |  |
| 63 | 测线仪 | 能手 | 网络测线仪 | 1 | 个 |  |  |
| 64 | 单模光纤跳线 | 威诺 | 3米单模光纤跳线，可定制端接类型包括FC-FC、FC-SC、FC-LC、FC-ST、SC-SC、SC-ST等 | 1 | 对 |  |  |
| 65 | 单模光纤跳线 | TP-LINK | 3米单模光纤跳线，可定制端接类型包括FC-FC、FC-SC、FC-LC、FC-ST、SC-SC、SC-ST等 | 1 | 对 |  |  |
| 66 | 单模光纤跳线 | 威诺 | 3米单模光纤跳线，可定制端接类型包括FC-FC、FC-SC、FC-LC、FC-ST、SC-SC、SC-ST等 | 1 | 对 |  |  |
| 67 | 电视移动支架 | / | 电视支架 | 1 | 个 |  |  |
| 68 | 电源1 | 富钧 | XTK-450电源 | 1 | 个 |  |  |
| 69 | 电源2 | 海康 | TFX电源,HK300-76PP,200W,多组线 材输出 | 1 | 个 |  |  |
| 70 | 电源适配器1 | ZEBRA | 1、MODELNO.(型号):SAWA-66-25024；2、P/N.(料号):P1076000-206；3、INPUT(输入):220-240V~,50-60Hz,1.2A(1,2A)；4、DC OUTPUT(输出):24V-2.5A(2,5A) | 1 | 个 |  |  |
| 71 | 电源适配器2 | ZEBRA | 1、MODELNO.(型号):SAWA-66-30020；2、P/N.(料号):P1076000-201；3、INPUT(输入):200-240V~,50-60Hz,1.2A(1,2A)；4、DCOUTPUT(输出):20V-3.0A(3.0A) | 1 | 个 |  |  |
| 72 | 电源适配器3 | Dell | 1、DELL OUTPUT输出 19.5V-6.7A/130.0W；2、INPUT输入 100-240V∽2.5A 50-60Hz;3、型号：LA130PM190 | 1 | 个 |  |  |
| 73 | 电源适配器4 | 斯泰克 | 1、MODEL/型号:STK025-1220P；2、INPUT/输入: 100-240V-50/60Hz 0.7A Max；3、OUTPUT/输出: 12V=2A Max | 1 | 个 |  |  |
| 74 | 电源适配器5 | 乔威 | 1、MODEL(型号):KPC-024F-C；2、INPUT(输入):100-240V-50/60Hz0.7A；3、OUTPUT(输出):12.0V- 2.0A 24W | 1 | 个 |  |  |
| 75 | 电源适配器6 | 三星 | 1、型号：:AD-2014B;2、输入：:100-240V- 0.7A 50/60Hz；3、输出：14.0V—1.43A 20W | 1 | 个 |  |  |
| 76 | 电源适配器7 | 联想 | 联想启天A7200电源适配器 120W 19.5A | 1 | 个 |  |  |
| 77 | 电源适配器8 | 国产 | 24V3A电源3芯接头 | 1 | 个 |  |  |
| 78 | 电源适配器9 | 国产 | 9V1A 5.5\*2.5 DC接口电源 | 1 | 个 |  |  |
| 79 | 读卡器1 | 德卡D8 | 读就诊卡，配相应数据线 | 1 | 套 |  |  |
| 80 | 读卡器2 | 德卡T10-F | 读身份证、就诊卡多合一带扫码，配相应数据线 | 1 | 套 |  |  |
| 81 | 多模光纤跳线 | TP-LINK | 3米多模光纤跳线，可定制端接类型包括FC-FC、FC-SC、FC-LC、FC-ST、SC-SC、SC-ST等 | 1 | 对 |  |  |
| 82 | 分配器 | 绿联 | USB转VGA+HDMI | 1 | 个 |  | 量大 |
| 83 | 分配器 | 绿联 | HDMI 2口 | 1 | 个 |  |  |
| 84 | 分配器 | 绿联 | 一分四VGA分配器 | 1 | 个 |  |  |
| 85 | 功放 | 苏里 | 苏里AP-60G，1,输出功率：≥50W；2,输出方式：4-16Ω 70v100v；3,频率响应：60HZ-16KHz≤±2db；4,总谐波失真：0.1%（1KHz0dB）；5,信噪比话筒：66dB/路线102dB；6,供电电源：220V/50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 86 | 共享器 | 绿联 | 绿联USB局域网打印机共享器 | 1 | 个 |  |  |
| 87 | 固态硬盘1 | 三星、长江致钛、西数 | SATA3口,250G，配数据线 | 1 | 块 |  |  |
| 88 | 固态硬盘2 | 三星、长江致钛、西数 | SATA3口,500G，配数据线 | 1 | 块 |  |  |
| 89 | 固态硬盘3 | 三星、长江致钛、西数 | M2接口,250G | 1 | 块 |  | 量大 |
| 90 | 固态硬盘4 | 三星、长江致钛、西数 | M2接口（NVMe协议）,250G | 1 | 块 |  | 量大 |
| 91 | 固态硬盘5 | 三星、长江致钛、西数 | M2接口（NVMe协议）,500G | 1 | 块 |  | 量大 |
| 92 | 固态硬盘6 | 海康 | S-SSD-V310-N-256B1-ZTASCS HIKPC3-NP | 1 | 块 |  |  |
| 93 | 光驱1 | / | 内置DVD刻录机，DVD-RW:24X | 1 | 个 |  |  |
| 94 | 光驱2 | / | 外置；USB3.0；DVD-RW:8X | 1 | 个 |  |  |
| 95 | 光驱3 | / | 6倍速 USB2.0 外置蓝光 光驱刻录机 黑色(兼容苹果系统/SBW-06D2X-U) | 1 | 个 |  |  |
| 96 | 光纤1 | 富利联讯 | 4芯户外抗拉伸光纤 | 1 | 米 |  |  |
| 97 | 光纤2 | 富利联讯 | 8芯户外抗拉伸光纤 | 1 | 米 |  |  |
| 98 | 光纤盒室内 | 富利联讯 | 4-16芯室内光纤盒 | 1 | 个 |  |  |
| 99 | 会议话筒1 | 声航 | U段一拖二（手持或鹅颈）无线话筒 | 1 | 套 |  |  |
| 100 | 会议话筒2 | 声航 | U段一拖四（手持或鹅颈）无线话筒 | 1 | 套 |  |  |
| 101 | 机箱 | 海康 | PC-AVC-11L机箱-B，382mm\*99.7mm\*335mm | 1 | 台 |  |  |
| 102 | 机械硬盘1 | 希捷、西数 | 500G,SATA口 3.5寸，7200转，CMR，配数据线 | 1 | 块 |  |  |
| 103 | 机械硬盘1 | 希捷、西数 | 1TB,SATA口 3.5寸，7200转,CMR，配数据线 | 1 | 块 |  |  |
| 104 | 机械硬盘2 | 希捷、西数 | 2TB,SATA口 3.5寸，7200转,CMR，配数据线 | 1 | 块 |  |  |
| 105 | 机械硬盘3 | 希捷、西数 | 6TB,SATA口 3.5寸，7200转,CMR，配数据线 | 1 | 块 |  |  |
| 106 | 机械硬盘4 | 希捷、西数 | 2.5寸1T笔记本5400转，配数据线 | 1 | 块 |  |  |
| 107 | 机械硬盘盒1 | 绿联、飚王、品胜 | usb3.0 2.5英寸移动硬盘盒 | 1 | 个 |  |  |
| 108 | 机械硬盘盒2 | 绿联、飚王、品胜 | USB 3.0 3.5英寸机械硬盘盒 | 1 | 个 |  |  |
| 109 | 机压网线 | 秋叶原 | 六类网线，2米 | 1 | 条 |  | 量大 |
| 110 | 机压网线 | 秋叶原 | 六类网线，3米 | 1 | 条 |  | 量大 |
| 111 | 激光笔1 | / | 遥控方式：无线射频；发射频率：2.4G；遥控距离：可达20米 激光：III类；输出频率<5mw；激光距离：100米；带翻页功能 | 1 | 支 |  |  |
| 112 | 集线器 | 绿联 | 30303 7口HUB集线器（带供电） | 1 | 个 |  |  |
| 113 | 集线器 | 绿联 | USB2.0 HUB四口集线器 | 1 | 个 |  |  |
| 114 | 集线器 | 绿联 | USB3.0 HUB四口集线器 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 115 | 键盘1 | 罗技 | K120键盘Usb接口 | 1 | 块 |  | 量大 |
| 116 | 键盘2 | 双飞燕 | 双飞燕KB-8 PS2 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 117 | 键鼠套件 | 海康 | 键鼠套件,DS-AYF120MKB,有线 ,USB,1500mm,加强 | 1 | 个 |  |  |
| 118 | 交换机1 | TP-Link | 产品类型：千兆以太网交换机；传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发；MAC地址表：支持2K的MAC地址表深度 端口数量：5个；端口描述：5个10/100/1000Mbps RJ45 端口 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x | 1 | 台 |  | 量大 |
| 119 | 交换机2 | TP-Link | 产品类型：千兆以太网交换机；传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发；MAC地址表：支持2K的MAC地址表深度 端口数量：8个；端口描述：8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x | 1 | 台 |  | 量大 |
| 120 | 交换机3 | TP-Link | 产品类型：千兆以太网交换机；应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发 背板带宽：32Gbps 包转发率：10Mbps:14800pps  100Mbps:148800pps  1000Mbps:1488000pps MAC地址表：8K；端口结构：非模块化纠错 端口数量：16个；端口描述：16个10/100/1000Mbps RJ45口 传输模式：全双工/半双工自适应；网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x | 1 | 台 |  | 量大 |
| 121 | 交换机4 | TP-Link | 产品类型：千兆以太网交换机；应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发 背板带宽：32Gbps 包转发率：10Mbps:14800pps  100Mbps:148800pps  1000Mbps:1488000pps MAC地址表：8K；端口结构：非模块化纠错；端口数量：24个 端口描述：24个10/100/1000Mbps RJ45口；传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x | 1 | 台 |  |  |
| 122 | 交换机6 | 锐捷 | 1. ▲提供千兆电口≥48个，千兆光口≥4个1G SFP； 2. ▲交换容量≥432Mbps/4.32Tbps，包转发率≥87Mpps/166Mpps； 3. 支持标准协议的802.1X/MAC/Portal等认证方式； 4. 支持横向虚拟化技术； 5. 硬件支持IPv4/IPv6双协议栈，路由协议支持RIP，OSPF， RIPng，OSPFv3，支持VRRP、VRRPv3 6. 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表； 7.产品符合国家工信部入网要求，提供工信部产品进网许可证书；提供五年维保服务 | 1 | 台 |  |  |
| 123 | 交换机8 | 锐捷 | 1. ▲提供千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 2. ▲交换容量≥300Gbps，包转发率≥100Mpps； 3. 支持标准协议的802.1X/MAC/Portal等认证方式； 4. 支持横向虚拟化技术； 5. 硬件支持IPv4/IPv6双协议栈，路由协议支持RIP，OSPF， RIPng，OSPFv3，支持VRRP、VRRPv3 6. 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表； 7.产品符合国家工信部入网要求，提供工信部产品进网许可证书；提供五年维保服务 | 1 | 台 |  |  |
| 124 | 叫号器 | 永泰 | 永泰PD-26-Q排队机叫号器 | 1 | 个 |  |  |
| 125 | 接线端子 | 山泽 | 工程专用网线接线端子 | 1 | 条 |  |  |
| 126 | 卡农话筒线1 | 秋叶原 | 5米卡农头 | 1 | 条 |  |  |
| 127 | 卡农话筒线2 | 秋叶原 | 10米卡农头 | 1 | 条 |  |  |
| 128 | 考勤机 | 得力 | 人脸+指纹触屏 | 1 | 台 |  |  |
| 129 | 录音笔1 | 索尼 | 内存：4GB，录音时间：159h，续航：22h,支持USB充电 | 1 | 支 |  |  |
| 130 | 录音盒 | HVI | HVI | 1 | 个 |  |  |
| 131 | 路由器1 | / | wifi6,2.4/5G双频，AX3000以上 | 1 | 台 |  |  |
| 132 | 麦克风 1 | 纽曼 | 桌面式，有线，USB接口 | 1 | 个 |  |  |
| 133 | 内存条2 | 金士顿、威刚 | DDR4内存条8G/2666 | 1 | 条 |  |  |
| 134 | 内存条3 | 金士顿、威刚 | DDR3内存条8G | 1 | 条 |  |  |
| 135 | 内存条4 | 紫光 | 存条,SCC08GU03H3F1C 32AA,8G--D4--3200,紫光 | 1 | 条 |  |  |
| 136 | 千兆单模光收发器 | TP-LINK | 1. 支持各类单模SC光接口类型 2. 实现以太网双绞线介质到光纤介质的转换 3. 支持10M/100M/1000M自适应和强制模式 4. 支持全双工或半双工自适应 5. 提供至少一年质量保证 | 1 | 对 |  |  |
| 137 | 千兆多模光收发器 | TP-LINK | 1. 支持各类多模SC光接口类型 2. 实现以太网双绞线介质到光纤介质的转换 3. 支持10M/100M/1000M自适应和强制模式 4. 支持全双工或半双工自适应 5. 提供至少一年质量保证 | 1 | 对 |  |  |
| 138 | 摄像头1 | 罗技 | 适用类型：笔记本，液晶显示器；感光元件：CMOS；摄像头像素：300万 接口类型：USB2.0；驱动类型：无驱版；对焦方式：自动对焦 内置麦克风 | 1 | 个 |  |  |
| 139 | 室外光纤续接盒 | 富利联讯 | 4-16芯室外光纤续接盒 | 1 | 个 |  |  |
| 140 | 手柄 | 思琪特 | 手按超声采集器，2米USB接口 | 1 | 个 |  |  |
| 141 | 鼠标1 | 双飞燕 | OP-520NUUSB口 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 142 | 鼠标2 | 双飞燕 | OP-520元口 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 143 | 鼠标垫 | 现代 | 25mm\*20mm | 1 | 个 |  |  |
| 144 | 数据线 | 绿联 | USB转9针COM口线 | 1 | 条 |  |  |
| 145 | 数据线 | 绿联 | 1.5米USB打印机线 | 1 | 条 |  | 量大 |
| 146 | 数据线 | 绿联 | 3米USB打印机线 | 1 | 条 |  | 量大 |
| 147 | 数据线 | 绿联 | 5米USB打印机线 | 1 | 条 |  |  |
| 148 | 数据线 | 绿联 | 1.5米并口转USB线 | 1 | 条 |  |  |
| 149 | 数据线 | 绿联 | 3米DVI线 | 1 | 条 |  |  |
| 150 | 数据线 | 绿联 | 3米HDMI转DVI线 | 1 | 条 |  |  |
| 151 | 数据线 | 绿联 | 10米VGA线 | 1 | 条 |  |  |
| 152 | 数据线 | 绿联 | 15米VGA线 | 1 | 条 |  |  |
| 153 | 数据线 | 绿联 | 1.5米VGA线 | 1 | 条 |  | 量大 |
| 154 | 数据线 | 绿联 | 3米VGA线 | 1 | 条 |  | 量大 |
| 155 | 数据线 | 绿联 | 3米HDMI线 | 1 | 条 |  | 量大 |
| 156 | 数据线 | 绿联 | 1.5米HDMI线 | 1 | 条 |  | 量大 |
| 157 | 数据线 | 绿联 | 5米HDMI线 | 1 | 条 |  |  |
| 158 | 数据线 | 绿联 | 10米HDMI线 | 1 | 条 |  |  |
| 159 | 数据线 | 绿联 | 20米HDMI线 | 1 | 条 |  |  |
| 160 | 数据线 | 绿联 | USB转并口（25孔线） | 1 | 条 |  |  |
| 161 | 数据线 | 绿联 | 1.5米HDMI转miniHDMI | 1 | 条 |  |  |
| 162 | 数据线 | 绿联 | 1.5米HDMI转microHDMI | 1 | 条 |  |  |
| 163 | 数据线 | 绿联 | 1.5米DP转VGA | 1 | 条 |  |  |
| 164 | 数据线 | 绿联 | 1.5米DP转DVI线 | 1 | 条 |  |  |
| 165 | 数据线 | 绿联 | 1米DP线 | 1 | 条 |  |  |
| 166 | 数据线 | 绿联 | 2米DP线 | 1 | 条 |  |  |
| 167 | 数据线 | 绿联 | 0.5米USB延长线 | 1 | 条 |  |  |
| 168 | 数据线 | 绿联 | 1米USB延长线 | 1 | 条 |  |  |
| 169 | 数据线 | 绿联 | 20米VGA线 | 1 | 条 |  |  |
| 170 | 数据线 | 绿联 | 3米BNC同轴连接线/BNC双公头 | 1 | 条 |  |  |
| 171 | 数据线 | 秋叶原 | 3米4针S-Video S端子视频线 | 1 | 条 |  |  |
| 172 | 水晶头 | 安普 | 五类，100颗/包 | 1 | 包 |  | 量大 |
| 173 | 水晶头 | 安普 | 8位六类，100颗/包 | 1 | 包 |  | 量大 |
| 174 | 水晶头保护套 | 山泽 | 内径6.5mm 50个装 六类6类网线RJ45电脑网络护套 透明款PT-07 | 1 | 包 |  |  |
| 175 | 碳带轴 | / | 碳带回收轴 | 1 | 个 |  |  |
| 176 | 投影仪灯泡 | / | 投影仪灯泡（包更换） | 1 | 个 |  |  |
| 177 | 投影仪吊架 | / | 可伸缩，通用款1.5米 | 1 | 个 |  |  |
| 178 | 投影仪蓝光片 | / | 投影仪蓝光片（包更换） | 1 | 个 |  |  |
| 179 | 投影仪支架 | / | 投影仪桌面支架 | 1 | 个 |  |  |
| 180 | 投影仪主板 | / | 投影仪主板（包更换） | 1 | 个 |  |  |
| 181 | 网络模块 | 山泽 | 六类网络模块 CAT6千兆网线插座面板屏蔽免打模块 | 1 | 个 |  |  |
| 182 | 网络模块面板套装 | 山泽 | 六类网络模块面板套装 Cat6网线插座 单口86型电脑面板免打信息模块套装 | 1 | 套 |  |  |
| 183 | 网络模块面板套装 | 山泽 | 六类网络模块面板套装 Cat6网线插座 双口86型电脑面板免打信息模块套装 | 1 | 套 |  |  |
| 184 | 网线1 | 一舟 | 超五类4对非屏蔽电缆(305米) | 1 | 箱 |  | 量大 |
| 185 | 网线2 | 一舟 | 六类4对非屏蔽电缆(305米) | 1 | 箱 |  | 量大 |
| 186 | 无线键盘1 | 双飞燕 | FS FBK25(N) | 1 | 块 |  |  |
| 187 | 无线键盘2 | 罗技 | K230 | 1 | 个 |  |  |
| 188 | 无线键鼠套装 | 雷柏 | 无线蓝牙键鼠套装 办公键盘鼠标套装 超薄键盘 无线键盘 蓝牙键盘 黑色 | 1 | 套 |  |  |
| 189 | 无线鼠标1 | 罗技 | M170 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 190 | 吸顶喇叭 | 苏里 | 苏里CH-721/4吸顶喇叭，1、额定功率：3-6W；2、最大功率：6W；3、输入电压：70V/100V；4、灵敏度：91dB；5、频率响应：110HZ-15KHz；6、最大声压级：93dB；8、材料：金属一体机化 | 1 | 只 |  |  |
| 191 | 显卡1 | / | 显容内存2GB ddr3，芯片NVIDIA GeForce GT 730，HDMI 输出 | 1 | 块 |  |  |
| 192 | 显卡2 | 景嘉微 | 后端专用,显卡(半高),R7430-2GD3- 64bit,皓程 | 1 | 个 |  |  |
| 193 | 延长器 | 绿联 | HDMI延长器 | 1 | 个 |  |  |
| 194 | 遥控器 | / | 投影仪遥控器 | 1 | 个 |  |  |
| 195 | 液晶小黑板 |  | 液晶小黑板13.5吋 | 1 | 台 |  |  |
| 196 | 一体机电源 | 惠普 | 惠普ProOne 400 G4电源 | 1 | 个 |  |  |
| 197 | 一体机风扇1 | 青鸟 | 青鸟3风扇 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 198 | 一体机屏幕1 | 联想 | 更换联想A700-7500电脑屏幕 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 199 | 一体机屏幕2 | 惠普 | 更换惠普ProOne 400 G4 一体机屏幕 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 200 | 一体机屏幕3 | 惠普 | 更换惠普ProOne 600 G4 一体机屏幕 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 201 | 一体机屏幕4 | 惠普 | 更换惠普ProOne 600 G5 一体机风扇 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 202 | 一体机屏幕5 | 联想 | 更换联想A700-7500电脑风扇 | 1 | 台 |  | 量大 |
| 203 | 一体机主板 | 惠普 | 惠普ProOne 400 G4主板 | 1 | 块 |  | 量大 |
| 204 | 一体机主板 | 惠普 | 惠普ProOne 600 G4主板 | 1 | 块 |  | 量大 |
| 205 | 一体机主板 | 联想 | 联想A7000电脑主板 | 1 | 块 |  | 量大 |
| 206 | 移动硬盘1 | 希捷、西数 | 1TB | 1 | 块 |  | 量大 |
| 207 | 移动硬盘2 | 希捷、西数 | 2TB | 1 | 块 |  | 量大 |
| 208 | 移动硬盘3 | 希捷、西数 | 5TB | 1 | 块 |  | 量大 |
| 209 | 移动硬盘盒 | 绿联、飚王、品胜 | M.2 移动硬盘盒 Type-C3.2接口 10Gbps传输速度，NVMe | 1 | 个 |  |  |
| 210 | 音频线 | / | 双莲花头音频线1米 | 1 | 根 |  |  |
| 211 | 音频线 | / | 双莲花头音频线2米 | 1 | 根 |  |  |
| 212 | 音频线 | / | AUX 3.5mm 音频线1米 | 1 | 根 |  |  |
| 213 | 音频线 | / | AUX 3.5mm 音频线2米 | 1 | 根 |  |  |
| 214 | 音频线 | / | AUX 3.5mm 音频线3米 | 1 | 根 |  |  |
| 215 | 音频线 | / | 6.5mm转卡农公对母音频线1米 | 1 | 根 |  |  |
| 216 | 音频线 | / | 6.5mm转卡农公对母音频线2米 | 1 | 根 |  |  |
| 217 | 音箱1 | 麦博 | 耳机接口3.5mm，支持线控调节，支持蓝牙，适用各种多媒体设备 | 1 | 对 |  |  |
| 218 | 硬盘数据恢复1 |  | 不需要开盘恢复数据 | 1 | 项 |  |  |
| 219 | 硬盘数据恢复2 |  | 需要开盘恢复数据 | 1 | 项 |  |  |
| 220 | 云终端固态硬盘 | 群联 | 512G固态硬盘，更换或扩容现有锐捷云终端CT7529硬盘 | 1 | 块 |  |  |
| 221 | 云终端固态硬盘 | 群联 | 1T固态硬盘，更换或扩容现有锐捷云终端CT7529硬盘 | 1 | 块 |  |  |
| 222 | 云终端机械硬盘 | 西数、东芝 | 1T机械硬盘，更换或扩容现有锐捷云终端CT7529硬盘 | 1 | 块 |  |  |
| 223 | 云终端机械硬盘 | 西数、东芝 | 2T机械硬盘，更换或扩容现有锐捷云终端CT7529硬盘 | 1 | 块 |  |  |
| 224 | 云终端内存条 | 紫光 | 8GB内存条，更换或扩容现有锐捷云终端CT7529内存条 | 1 | 个 |  |  |
| 225 | 云终端内存条 | 紫光 | 16GB内存条，更换或扩容现有锐捷云终端CT7529内存条 | 1 | 个 |  |  |
| 226 | 主板 | 海光 | 虚拟L6组件-自研海光3350主板-单 网口 | 1 | 台 |  |  |
| 227 | 主板电池 |  | 主板电池 | 1 | 颗 |  |  |
| 228 | 主机风扇 |  | 青鸟3风扇 | 1 | 个 |  |  |
| 229 | 转换器 | 绿联 | USB3.0转VGA | 1 | 个 |  | 量大 |
| 230 | 转换器 | 绿联 | HDMI转S端子 | 1 | 个 |  |  |
| 231 | 转换器 | 绿联 | USB3.0转HDMI | 1 | 个 |  | 量大 |
| 232 | 转换器 | 绿联 | USB3.0转VGA+HDMI | 1 | 个 |  | 量大 |
| 233 | 转换器 | 秋叶原 | USB 50M RJ45 USB HUB |  |  |  |  |
| 234 | 转换器 | 绿联 | USB3.0转千兆RJ45扩展坞，千兆网口x1、USB3.0x3Type-C供电口x1 | 1 | 个 |  |  |
| 235 | 转换器 | 绿联 | DP转VGA母头/公头 | 1 | 个 |  |  |
| 236 | 转换器 | 绿联 | typec转USB 转接器 | 1 | 个 |  |  |
| 237 | 转换器 | 绿联 | USB3.0转HDMI+VGA | 1 | 个 |  |  |
| 238 | 转接卡 | / | X1转X16 PCI-E转接卡 | 1 | 个 |  |  |
| 239 | 转接头 | 绿联 | DP转HDMI转接头 | 1 | 个 |  | 量大 |
| 240 | 转接头 | 绿联 | HDMI转DVI转接头 | 1 | 个 |  |  |
| 241 | 转接头 | 绿联 | USB转RJ45网线转接头 | 1 | 个 |  |  |
| 242 | 转接头 | 绿联 | USB3.0转Type-C转接头 | 1 | 个 |  |  |

**附件2：报价清单模板**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号/规格参数** | **单价** | **质保** | **偏离情况** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |