**西院更换、修缮防火门采购安装需求**

**一、项目名称**

 西院更换、修缮防火门采购安装项目。

**二、项目概况**

 项目为西院更换、修缮防火门采购安装，项目位于柳州市工人医院西院院区主楼（住院楼），该项目包含：拆除旧防火门、维修防火门（含增加合页、安装）、厂家定制防火门更换、更换闭门器（限位闭门器）及垃圾卫生清理等。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

更换、修缮西院院区已住院楼11号、12号电梯旁损坏的防火门，主要内容包括：拆除旧防火门、维修防火门（含增加合页、安装）、厂家定制防火门更换、更换闭门器（限位闭门器）及垃圾卫生清理等。

主要项目清单表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **工程量** | **说明** |
| 1 | 拆除旧防火门 | 扇 | 46 | 含人工、机械 |
| 2 | 修缮起皮、脱落损坏不严重的防火门（含增加合页、安装） | 扇 | 28 | 防火门合页5寸，（总高12.5㎝）含人工、机械、材料 |
| 3 | 厂家定制防火门（更换18扇） | m² | 25.2 | 木质防火门55x700x2000mm含人工、机械、材料 |
| 4 | 更换闭门器（限位闭门器） | 个 | 6 | 闭门器型号:中号90度限位，承重65公斤含人工、机械、材料 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有材料的采购及安装；

2.要求所有材料质量保证期至少2年；

3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；

5.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

 总务科

 2024年10月28日