**医学影像科工业除湿机采购项目需求**

**一、项目名称**

医学影像科工业除湿机采购项目

1. **项目概况**

医学影像科 DR、CT、MRI等设备精密仪器，对环境湿度要求严格(通常需维持在40%-60%RH)，为保障设备正常运行，现需采购7台工业除湿机放置在设备机房。

1. **资质要求**
2. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及·服务，具备法人资格的供应商。
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
6. **具体要求及报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **功能参数** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| **1** | **除湿机** | 1. 除湿量(30℃，80%RH):90KG/24h: 2. 除湿量(35℃，90%RH):110KG/24h: 3. 额定电压频率:220V-50Hz: 4. 额定功率:1550T: 5. 声压值:≤60dB(A): 6. 水箱容量10.5L: 7. 尺寸:480\*420\*950m | 7 |  |  |  |
| **合计金额（元）：** | | |  | | | |
| 1. 报价包含：材料费、安装费、人工费、运输费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。 2. 投标人请注明品牌及质保期 | | | | | | |

1. **质量和供货要求**
2. 所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与等于或优于招投需求。
3. 所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。质保期1年。
4. 保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
5. 提供的产品均应按招投标文件要求的包装材料、标准、方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
6. 不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
7. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。