染料盒采购要求

1. 要求提供的染料盒可匹配我院在用赛诺龙脉冲染料激光治疗系统 （设备型号：Vbeam Perfecta）。
2. 本次采购包含以下配置

2.1染料溶液成分：罗丹明575一罐，规格1.8升每罐。

2.2染料溶剂成分：乙二醇溶液一罐，规格1升每罐。

2.3环辛四烯，二甲基甲酰胺一罐，规格200毫升每罐。

1. 中标公司负责安装染料盒，安装工程师需提供原厂认证的资质证书。
2. 安装染料盒的同时，需对设备进行一次全面的维护保养。