柳州市工人医院体检餐厅餐台采购需求
1、 项目名称
柳州市工人医院体检餐厅餐台采购
2、 项目概况
为进一步改善体检餐厅就餐环境、提升服务保障能力，医院对体检餐厅进行整体升级改造，配备自助餐台，现对体检餐厅餐台进行定制采购。
三、供应商资质条件
1.投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
2.投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
3.投标人有效的“营业执照”副本复印件。
4.投标人有效的“税务登记证”副本复印件（三证合一除外）。
4、 物资具体参数
采购内容：
	序号
	名称
	规格颜色
	材质
	数量
	单位

	1
	自助餐台
	7000长*(650+150)宽*800台面高/300档台高
	柜体采用高密度纤维板基材，防火板饰面；储物层为板式，其他阴影部分均包浅色岩板；储物层配灯带，档台配插座、走线管。
	1
	组

	2
	操作台
	6400长*500宽*800台面高/300档条高
	柜体采用高密度纤维板基材，防火板饰面；台面、档条、踢脚线阴影部分为浅色岩板，柜门隐形拉手；与取粉台连接处墙面，根据现场情况贴挡水条。
	1
	组

	3
	取粉台
	1200长*500宽*800高
	柜体采用高密度纤维板基材，防火板饰面；台面及内外侧踢脚线均包浅色岩板。
	1
	组

	4
	收残台
	1500长*700宽*800高
	全304不锈钢材质，收残柜托盘带橡胶万向轮，收残口带翻转盖，口径248mm；2个收餐盘带把手方便拿放。
	1
	组

	5
	花箱隔断
	3500*250*3000高
	1、材质采用25*25mm镀锌管，镀锌管1.0mm壁厚，经高压静电喷漆，具有抗腐、防锈、耐磨、无油漆味等特点；工艺要求表面平整光滑。
2、安装方式：需与地面及侧面或者天面打钉固定。
	2
	组


五、物资属性及相关要求
1.投标人确保所供应产品必须符合以上要求，必须保证设计成果文件属于原创，若涉及侵权，由参与企业自行承担相关责任与后果。
2.交货后如出现个别产品不符合质量要求的情况，供应商应无条件给予更换。
3.投标人必须自行为其所投产品侵犯其他竞价人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞价人应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。
4.货物按医院要求送到指定地点，并完成安装调试及验收（以出具验收报告为准）。
5.供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。
6.供应商积极响应，合同签订后10个工作日完成供货安装调试。
7.报价包含：货物价格、人工费、材料费、安装费、运输费、装卸车费、管理费、保险、维护、利润、税金、质保期等为完成本项目所需的所有费用。
8.质保期：不少于5年，从验收合格之日起计算，在质保期内出现损坏的，接到采购人故障通知后一日内响应，并于三日内到达现场，五日内排除故障。质量保证期内发生的问题，由成交供应商负责免费解决，包括所有零配件及耗材的更换；质保期外，只收配件成本费，免服务费。
六、报价方式
1.投标人按采购内容进行单价、总价报价。
七、遴选方式
对投标人提供的方案、货物质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供应商。
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