柳州市工人医院2027-2028年度计算机项目采购需求

一、项目名称
柳州市工人医院2027-2028年度计算机项目
二、项目概况
应我院各科室需求，拟进行计算机（台式计算机、笔记本电脑、平板电脑）年度采购。
三、供应商资质条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。
2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。
4、投标人须在柳州市本地设有办事处。
4、 采购内容，具体物资采购参数如下：
详见附件1：柳州市工人医院2027-2028年度计算机项目需求清单。
备注：报名参加该项目的供应商如需了解项目需求情况，请与总务科联系，联系电话：0772-3837054欧女士。
五、报价要求
1.本项目不接受联合体报价；
2.该项目实行单价进行报价，报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、系统安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。
3、报价人需填写应标品牌、型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。
4、合同期内如出现中标产品停产情况，供应商需按中标价提供对应停产产品的升级款或同品牌不低于对应配置的型号产品。
六、物资属性及相关要求
1． 交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。
2． 供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。
3． 供应商积极响应，接到任务后3日要求送货（量不认大小）。
4． 突发特殊情况下（如采购人有紧急检查），中标人需在12小时内完成采购人的采购任务。
5、 所有产品质保期参照生产厂家三包服务，保期不少于三年。
6、 应标产品为经中国信息安全测评中心官网https://www.itsec.gov.cn或国家保密测评中心官网https://www.nsstec.org.cn测评过的信创产品。
七、合同期及结算方式
1． 合同期限为：1年
2． 结算方式：按实际采购量结算，每2个月结算一次。
八、供应商遴选方式
1． 本项目对投标人应标的品牌型号、参数偏离情况、质保期、价格及服务及时性进行综合评价，遴选1家供应商。
九、送货方式
本项目医院不提供存储仓库，均由供应商配送到科室。
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附件：柳州市工人医院2027-2028年度计算机项目采购需求清单
	一、项目技术规格参数及要求

	序号
	标的
名称
	技术参数
	台数

	1
	台式机（信创）
	一、台式主机配置
1.CPU：主频≥3.0GHz 、≥8核处理器16线程，三级缓存≥16MB。
2.内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。
3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘。
4.集成网卡支持10/100/1000Mbps自适应速率，网口支持wake on LAN；集成标准声卡；USB有线键盘、鼠标；
5.前置面板：USB3.0≥2个；USB2.0≥4个；Type-C≥1个（USB3.0）；四段式耳麦接口≥1个（支持耳机麦克风二合一）；三段式麦克风接口≥1；
6.后置面板：USB3.0≥7个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个；
7.独立显卡：2G显存独立显卡，接口HDMI*1；VGA*1；
8.内部插槽：PCIEX16≥2个；PCIEX8≥1个；M.2≥1个；SATA≥4个；
9.机箱体积：≥15L；
10.电源功率：≥200W。
二、显示器配置
1.≥23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit；
2.支持VGA≥1，HDMI≥1；
3.显示屏幕sRGB色域覆盖率≥99%；
▲4.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，响应时间≤7ms；
5.可视角度≥178°；
▲6.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项；（响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告）
▲7.上左右边框≤3.6mm，下边框≤16.6mm，屏占比≥92%；（响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告）
三、终端应用软件
1.支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。
▲2.支持在统信系统与麒麟系统使.投标时须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的带有CMA或CNAS标志的关于该功能检测（检验）报告复印件
▲3.支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。
4.支持一次发送20个文件；支持发送图片、视频、文档类型的文件。
5.支持拖动文件至发送区进行文件发送。
▲6.支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接端设备在线后支持进行自动下载。
7.用云端存储的方式，用户可在发送端软件查看上传的文件；列表展示方式包含列表视图和栅格视图；列表视图中，支持展示文件更新时间和大小。支持在栅格视图中展示小预览图，支持在列表视图中展示文件格式预览图；支持对资料夹文件进行排序，支持按照文件名称、更新时间和大小排序；支持对资料夹文件进行筛选，支持图片、音视频和文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动软件中查看；支持查看当前文件夹的路径，支持点击文件路径跳转至目标文件夹；文件支持根据窗口的显示大小会进行适配，一行显示不同的数量；
8.支持在资料夹创建文件夹，支持对文件夹重命名；支持对上传的文件和文件夹进行重命名；支持对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持删除文件和文件夹。
9.支持上传文件至资料夹中，上传过程中支持查看上传进度和取消上传文件；支持对资料夹文件进行下载，支持设置下载地址，下载过程中按照队列依次下载；支持在下载过程中查看下载进度与完成情况；支持取消正在下载的文件；
▲10.支持资料夹中在线预览图片、音视频、文档；支持预览的图片格式有：BMP、GIF、JPE、JPEG、JPG、PNG。支持预览的音频格式有：WAV、MP3、OGG。支持预览的视频格式有：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV。支持预览的视频格式有：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV。支持预览的文档格式有：DOC、DOCX、PDF、PPTX、PPT、XLS、XLSX。投标时须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的带有CMA或CNAS标志的关于该功能检测（检验）报告复印件.
▲11.支持在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，接收端软件自动下载该文件。
▲12.支持拖动助手栏到屏幕的任意位置，拖动助手栏至屏幕右侧边缘时会自动收到侧边。；支持鼠标移动至侧标栏区域时调起助手栏，拖动助手栏至其他区域会取消侧边栏收起。
▲13.拖动文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，文件拖入功能项后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级；右键点击文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，选择后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。投标时须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的带有CMA或CNAS标志的关于该功能检测（检验）报告复印件
14.支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。
▲15.支持对图片进行在线转换格式；支持转换格式的图片原始格式包括：bmp、jpg、jpeg、png、tiff、webp、heic；支持转换为jpg、png；图片转换格式后支持下载图片到电脑本地。
▲16.支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。
▲17.支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，支持手动选择文字并删除。
四、其他要求
1、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。
2、可内接北京嘉恒OK-MC10A-E采集卡。
3、打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则中标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。
	260台

	2
	笔记本电脑1
	一、笔记本电脑配置
1.整机厚度≤18mm（不含硅胶脚垫），整机重量≤1.35kg。
2.CPU：通过安全可靠测评处理器，最高频率≥3.5GHz 、≥8核处理器，末级缓存≥32MB
3.内存：16GB DDR5-4800 内存或以上；
4.存储：≥512GB M.2 SSD NVMe硬盘；配备2个M.2 SSD接口，便于后期升级扩展；
5.配备Wi-Fi 802.11a/b/g/n/a/ac/ax，支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2；
6.接口：原生非转接USB-A≥3个（至少USB3.2 Gen1≥2个，其中一个接口支持关机对外供电）；原生非转接Type-C≥2个，其中一个接口支持DP、PD功能，2个Type-C接口都支持PD充电；非转接RJ45接口≥1个；3.5mm音频接口≥1；HDMI 2.0b接口≥1；
7.≥14英寸显示屏幕，屏幕材质为IPS；屏幕亮度≥300cd/m2；屏幕比例为16:10；屏占比≥90%；屏幕色域覆盖率≥100 %sRGB；屏幕分辨率≥1920*1200；显示屏幕支持180°开合；支持DC调光无频闪；
8.配备表面玻璃材质全域全力度触控面板，采用震动马达按压力度反馈；
9.整机具有扬声器单元，扬声器数量≥2；
10.电池容量≥74Wh，支持100W功率快速充电，电源适配器输出口采用通用Type-C接口，并配备电源指示灯，当电池充满电之后常亮白灯，电池充电中常亮橘灯；
11.摄像头分辨率≥1280x720，摄像头具有单独隐私物理开关设计,可快速开启关闭摄像头；机身侧面配备物理安全开关，可快速即时同步开关摄像头、麦克风、无线&BT；BIOS支持单独的对RJ45、全部USB&单一USB接口、WiFi&BT、Camera、MIC等设备接口控制开关；BIOS具备Smart USB功能，支持一键禁用USB存储设备，但USB键鼠可正常使用；
12.配备指纹识别与电源二合一按键，在开机按键左边具备白色小圆点指示灯，当设备处于运行状态，指示灯常亮；当设备处于睡眠状态，指示灯变为呼吸灯状态；
13.键盘采用三阶背光键盘，支持防泼溅。
二、终端应用软件
.支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。
▲2.支持在统信系统与麒麟系统使.投标时须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的带有CMA或CNAS标志的关于该功能检测（检验）报告复印件
▲3.支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。
4.支持一次发送20个文件；支持发送图片、视频、文档类型的文件。
5.支持拖动文件至发送区进行文件发送。
▲6.支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接端设备在线后支持进行自动下载。
7.用云端存储的方式，用户可在发送端软件查看上传的文件；列表展示方式包含列表视图和栅格视图；列表视图中，支持展示文件更新时间和大小。支持在栅格视图中展示小预览图，支持在列表视图中展示文件格式预览图；支持对资料夹文件进行排序，支持按照文件名称、更新时间和大小排序；支持对资料夹文件进行筛选，支持图片、音视频和文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动软件中查看；支持查看当前文件夹的路径，支持点击文件路径跳转至目标文件夹；文件支持根据窗口的显示大小会进行适配，一行显示不同的数量；
8.支持在资料夹创建文件夹，支持对文件夹重命名；支持对上传的文件和文件夹进行重命名；支持对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持删除文件和文件夹。
9.支持上传文件至资料夹中，上传过程中支持查看上传进度和取消上传文件；支持对资料夹文件进行下载，支持设置下载地址，下载过程中按照队列依次下载；支持在下载过程中查看下载进度与完成情况；支持取消正在下载的文件；
▲10.支持资料夹中在线预览图片、音视频、文档；支持预览的图片格式有：BMP、GIF、JPE、JPEG、JPG、PNG。支持预览的音频格式有：WAV、MP3、OGG。支持预览的视频格式有：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV。支持预览的视频格式有：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV。支持预览的文档格式有：DOC、DOCX、PDF、PPTX、PPT、XLS、XLSX。投标时须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的带有CMA或CNAS标志的关于该功能检测（检验）报告复印件.
▲11.支持在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，接收端软件自动下载该文件。
▲12.支持拖动助手栏到屏幕的任意位置，拖动助手栏至屏幕右侧边缘时会自动收到侧边。；支持鼠标移动至侧标栏区域时调起助手栏，拖动助手栏至其他区域会取消侧边栏收起。
▲13.拖动文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，文件拖入功能项后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级；右键点击文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，选择后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。投标时须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的带有CMA或CNAS标志的关于该功能检测（检验）报告复印件
14.支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。
▲15.支持对图片进行在线转换格式；支持转换格式的图片原始格式包括：bmp、jpg、jpeg、png、tiff、webp、heic；支持转换为jpg、png；图片转换格式后支持下载图片到电脑本地。
▲16.支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。
▲17.支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，支持手动选择文字并删除。
三、其他要求
1、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。
2、打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则中标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。
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	笔记本电脑2
	处理器：采用国产芯片，核心数≥8核，线程数≥8线程，主频>2.3GHz；通过信创安全可靠测评二级认证。
内存：≥16GB LPDDR5 6400MT/s。
硬盘：≥1TB UFS 3.1。
屏幕：
屏幕尺寸：≥14英寸。
屏幕类型：IPS。
屏幕比例：3:2。
分辨率：≥2160 × 1440（2.1K）。
屏占比：≥88%。
认证与特性：通过莱茵低蓝光、无频闪认证，具备防眩光功能。
接口：
USB-C 接口：≥1个（支持充电和数据传输）。
USB-A 3.2 Gen1 接口：≥2个。
HDMI 接口：≥1个（版本2.0）。
RJ45 千兆网口：≥1个。
3.5mm 耳机麦克风二合一接口：≥1个。
网络功能：
无线网络：支持 Wi-Fi 6（802.11ax），2×2 MIMO，支持 160MHz 频宽，采用 MetaLine3.0 天线。
蓝牙：硬件版本≥5.2。
电池与电源：
电池：≥70Wh 大容量锂聚合物电池。
电源适配器：标配≥66W USB-C 电源适配器。
摄像头：内置≥1080P（约200万像素）高清摄像头，配备独立一键按压式物理遮挡开关。
机身规格：
机身尺寸：约 312.6 × 226.8 × 15.4 mm。
机身重量：约 1.32kg（含电池）。
外壳材质：全铝合金。
外观颜色：深空灰。
操作系统：预装正版银河麒麟操作系统。
	5台

	4
	平板电脑1
	操作系统：预装 HarmonyOS 4.2 或以上版本操作系统。
处理器：采用国产芯片，八核处理器。
屏幕：
屏幕尺寸：≥11.5英寸。
屏幕类型：IPS。
屏幕比例：16:10。
分辨率：≥2200*1440。
内存与存储：
运行内存（RAM）：≥6GB。
存储容量（ROM）：≥128GB。
接口：
3.5mm 耳机接口：≥1个。
USB-C 接口：≥1个。
网络功能：
支持 Wi-Fi 6+，兼容 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准。
支持 2.4 GHz / 5 GHz 双频段。
支持 WPA/WPA2/WPA3/WEP/EAP 等多种安全协议。
摄像功能：
后置摄像头：≥800 万像素，f/2.0 光圈，支持自动对焦。
前置摄像头：≥1300 万像素，f/2.2 光圈，支持固定焦距。
电池与电源：
电池容量：≥7700mAh（典型值）。
标配电源适配器：支持 5V/2A 输出。

	5台

	5
	平板电脑2
	操作系统：预装 HarmonyOS 4.2 或以上版本操作系统。
处理器：采用国产芯片，八核处理器。
屏幕：
屏幕尺寸：≥11.5英寸。
屏幕类型：IPS。
屏幕比例：16:10。
分辨率：≥2200*1440。
内存与存储：
运行内存（RAM）：≥6GB。
存储容量（ROM）：≥128GB。
接口：
3.5mm 耳机接口：≥1个。
USB-C 接口：≥1个。
网络与连接：
蜂窝网络：支持 4G LTE 全网通，支持双卡 NM-SIM，支持通话和短信功能。
无线网络：支持 Wi-Fi 6+（802.11ax），2×2 MIMO，支持 160MHz 频宽，兼容 2.4GHz / 5GHz 双频段。
蓝牙：硬件版本≥5.2，支持 LDAC 高清音频。
定位功能：支持 GPS / 北斗定位（LTE 版内置定位模块）。
摄像功能：
后置摄像头：≥800 万像素，f/2.0 光圈，支持自动对焦。
前置摄像头：≥1300 万像素，f/2.2 光圈，支持固定焦距。
电池与电源：
电池容量：≥7700mAh（典型值）。
标配电源适配器：支持 5V/2A 输出。
	5台

	6
	智能办公本
	一、显示屏： 采用E Ink电子墨水屏，屏幕尺寸≥10.65英寸，分辨率≥1920×2560，像素密度≥300ppi。
二、整机重量： ≤355g。
三、运行内存： ≥6GB。
四、存储容量： ≥128GB。
五、处理器： 八核及以上处理器。
六、手写笔： 配备磁吸式无源电磁笔，支持Wacom技术。
七、后置摄像头： ≥500万像素，具备文档扫描功能。
八、声麦系统： 配备八麦克风阵列及双扬声器。
九、无线连接： 支持5G全网通、WiFi无线连接、蓝牙5.3及以上版本（支持2.4G频段）。
十、电池容量： ≥4500mAh锂聚合物电池。
十一、充电规格： 支持快充，充电功率≥20W。
十二、连接端口： 配备USB Type-C接口。
十三、文件格式支持： 支持PDF、EPUB、TXT、MOBI、doc(x)、ppt(x)、xls(x)等主流文档格式。
十四、操作系统： 搭载安卓15.0及以上版本。
十五、外观配色： 灰色主机配套经典黑皮套，金色主机配套水墨蓝皮套。
十六、质保要求： 提供不少于1年整机免费保修服务。
	5台




附件2：报价清单模板
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