柳州市工人医院总院食堂油水分离器保养清洗服务采购
项目需求

1、 项目名称
总院食堂油水分离器保养清洗服务采购项目
2、  项目概况
为保障总院食堂油水分离设备正常稳定运行，对食堂厨房内油水分离器+配套污水井、厨房外油水分离器箱体提供定期清洗、除垢除油、部件检修、检测调试等维保清洗服务。
3、 资质要求
1. 法定代表人必须具有中国国籍且有完全民事行为能力。相关资质包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照）等，证件齐全。
2. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
3. 在最近三年内的生产、经营中无有关食堂清洗安全方面的违法违纪行为，不存在不良记录及服务质量等问题，无因违法、违规等行为被国家有关部门予以处罚的不良记录。
4、 项目内容
1. 厨房内油水分离器+配套污水井清洗维保（每月1次）
(1)  后厨室内油水分离设备整机拆解清洁、除垢除油、配件检修、电路检测、功能调试；
(2)  配套室内污水井开盖清渣、抽排污水、井底油泥清掏、井壁高压除油、井体养护、周边环境清理。
2. 厨房外油水分离器箱体清洗维保（每月1次）
(1)  油水分离器箱体全腔体深度除油清渣、分离组件拆解清洗；
(2)  传动机构检修养护、设备运行参数检测、故障排查、外观保洁、作业区域环境规整。
3. 每次作业完成后，现场清理作业区域，恢复场地整洁，做到工完场清。
4. 服务频次：服务期12个月，每月现场实施1次全套保养清洗，每次服务完成后提交服务记录，甲方现场验收签字确认。
5、 服务保障
1. 服务包含设备清掏、擦洗、检修调试；
2. 服务商自备相关清洗耗材：如除油剂、中性除垢药剂、高压清洗耗材、抹布、防护手套、垃圾袋、吸油毡等一次性耗材；
3. 服务商自备保养清洗相关的设备机具：如高压清洗机、抽污泵、泥浆泵、手电、检测仪表、工具配件（扳手、密封件等）等；
4.  服务商须安排具备作业经验人员进场施工，进场人员须遵守医院院区管理规定，服从甲方现场管理；
5. 作业期间落实安全防护，必要时现场作业人员应配备防毒面具、防护服等安全防护用品，做好相应的安全防护工作。做好围挡警示，做好防滑、防泄漏措施；作业过程中发生的安全事故，全部由服务商自行承担责任；
6. 做好检测调试;电路检测、设备功能调试、运行参数检查、故障排查，完工测试；
7. 作业时不得破坏食堂原有设施、管线，如因服务商操作不当造成设施损坏，由服务商负责赔偿修复；
8. 作业完成后应做好作业区域保洁、完工场地恢复；
9. 做好项目统筹、现场管理、保养资料整理。
6、 验收要求
1.  每次维保清洗完成，服务商现场自检，甲方现场查验验收；
2.  验收标准：设备腔体、井体内油泥、浮油基本清理干净，设备运行正常，现场无油污、无积水，作业区域恢复整洁；
3. 每次服务提供服务台账/验收单，记录服务时间、作业内容、现场情况，甲方留存归档。
7、  其他要求
1. 服务商接到甲方通知后，按约定时间上门作业，遇应急情况可配合甲方协调上门时间；
2. 服务期间做好资料留存，项目结束可提供全年维保汇总资料；
3. 合同期内，服务商遵守医院后勤、食堂各项相关管理制度。
8、 合同年限及付款方式
1.合同期1年，具体以双方签订的合同正式文件执行时间为准。
2.付款方式：每半年支付一次服务费，合同签订后服务商按月完成服务，院方验收合格后，服务商开具全额普通发票交院方按医院付款流程付款。
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