
柳州市工人医院鱼峰山院区检验科结构加固工程项目需求


一、项目名称
柳州市工人医院鱼峰山院区检验科结构加固工程。
二、项目概况
项目为柳州市工人医院鱼峰山院区检验科结构加固工程项目，该建筑为多层公共建筑,建筑层数为3层,建筑高度为23.25m,主要结构类型:砌体结构。本次加固1-2层局部房间,建筑层高为3.9m,加固维修建筑面积为210.45㎡,其中一层加固维修建筑面积为121.10㎡,二层加固维修建筑面积为89.35㎡。项目位于柳州市柳石路1号，现鱼峰山院区检验科需批量更换检验设备，经设备厂家提供新设备参数进行核算，新增设备总质量将大幅度增加，为保障门诊楼主体结构的安全性和稳定性，需对设备放置区域下部的墙体及楼板进行结构加固处理。
三、投标人/供应商资格条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；
2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；
3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；
4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件； 
5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；
[bookmark: _GoBack]▲6、标书中应注明该单位相关业绩；
四、项目内容
柳州市工人医院鱼峰山院区检验科结构加固工程，该工程包含（拆除、土建、装饰、射线防护修复等）施工内容：一层原有建筑墙体装饰面拆除，钢筋网挂网，批灰及原装饰面恢复；二层一层原有建筑墙体装饰面拆除，钢筋网挂网，批灰及原装饰面恢复，板顶开洞，植入钢梁，洞口恢复（机房需铅板修补避免射线泄露）等。具体施工内容见：设计施工图、工程量清单。
五、招标要求
1、应标方负责项目所有工程内容的安装及施工。
▲2、维保期（装饰）至少2年，维保期（结构）同既有建筑的后续工作年限。 
3、施工过程中不得影响医院正常运行。
4、装修风格与院区风格统一，工程主要材料需提前准备样板供院方选择，经院方选定后方能进行订货施工。
5、工程现场施工必须符合建筑消防安全规范要求。
6、施工过程中应标单位需安排专业工程师进行现场施工管理工作。
六、合同工期及报价方式
▲1、签订合同后，21天内完成所有工程内容施工；
2、投标单位必须提供工程量清单预算报价，项目竣工后按实际完成工程量进行结算。 
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